# Wiki source code of Tachografo DDD failai

Last modified by Admin on 2018/02/14 08:41

#### Export

#### Office Formats

Export as PDF Export as ODT Export as RTF

#### Other Formats

Select the pages to export:

select all / none

Export as HTML

Show last authors

1 | **Būsena** skiltyke atvaizduojama kada paskutinį kartą buvo nuskaityta vairuotojo kortelė.*
2 | [[image:data:image/jpeg;base64,[encoded data, 87444 characters]]]
3 | (% style="font-size: 18px;" %)*(% style="font-size: 12px;" %)Nuotoliniu būdu per tachografą arba per kortelių skaitytuvą. Įtraukiami visi vairuotojai kurių vairuotojo kortelės buvo nuskaitytos. Nebedirbančius vairuotojus reikia pašalinti iš "Telefonų knygutė".
4 |
5 |
6 | **Būsena TP** skiltyke atvaizduojama kada paskutinį kartą buvo nuskaitytas automobilio tachografas.*
7 |
8 | [[image:data:image/jpeg;base64,[encoded data, 91868 characters]]]
9 | (% style="font-size: 18px;" %)*(% style="font-size: 12px;" %)Atvaizduojami tik tie automobiliai kuriuose yra pajungtas nuotolinis tachografo nuskaitymas.
10 |
11 |
12 | Šiame lange galima matyti, valdyti, bei užsakyti atsisiųstus vairuotojų kortelių DDD failus.
13 |
14 | **Užsakymai **skiltyje galima užsakyti pasirinkto automobilio tachografo DDD failus už norimą laikotarpį, bei užsakyti vairuotojo kortelių DDD failų nuskaitymą į sistemą.~*~**
15 |
16 | 1 pav
17 |
18 | [[image:data:image/jpeg;base64,[encoded data, 153804 characters]]]
19 |
20 |
21 | **Failai iš tachografų** skiltyje yra saugomi DDD failai po užsakymo nuskaitymo ir atsisiuntimo iš tachografo. Taip pat skiltyje galima atsisiųstus vairuotojų kortelių DDD failus išsaugoti kompiuteryje arba ištrinti.
22 |
23 | 2 pav
24 |
25 | [[image:data:image/jpeg;base64,[encoded data, 189900 characters]||height="464" width="1737"]]
26 |
27 | [[image:data:image/jpeg;base64,[encoded data, 10872 characters]]]- DDD failo atsisiuntimas į kompiuterį.
28 |
29 | [[image:data:image/jpeg;base64,[encoded data, 10888 characters]]]- žinutės trymimas.
30 |
31 |
32 | **Failai iš skaitytuvų** skiltyje yra saugimi iš kortelių skaitytuvo, esančio automobilyje, nuskaityti ir atsisųsti vairuotojo kortelių DDD failai. Šioje skiltyje galima atsisiųstus vairuotojų kortelių DDD failus išsaugoti kompiuteryje arba ištrinti, bei importuoti vairuotojo kortelių DDD failus nuskaitytus kitur.
33 |
34 | 3 pav
35 |
36 | [[image:data:image/jpeg;base64,[encoded data, 97060 characters]]]
37 |
38 | [[image:data:image/png;base64,[encoded data, 11044 characters]]]- vairuotojo kortelių DDD failų importavimas iš kompiuterio.
39 |
40 |
41 | (% style="font-size: 24px;" %)~*~**(%%) Norint nuskaityti ir atsisiųsti failus iš tachografo mašinoje prie sekimo turi būti prijungtas tachografo nuskaitymas, o taip pat reikia turėti įmonės tachografo kortelę. Atliekant ir vykdant užsakymą kortelė visą laiką turi būti įkišta į kortelių skaitytuvą, kuris yra prijungtas prie kompiuterio. Taip pat turi būti įdiegta ir paleista programa “TachoClient”. Ją galima rasti viršuje dešinėje (1 pav).

XWiki 9.11.1