Main.CAN pajungimas (spec\. technika).CLAAS - CLAAS

Page of - last modified by Admin on 2018/02/14 08:40

CLAAS

Admin

2018/02/14 08:40

Table of Contents

Axion 850

Jungiamės prie OBD II diagnostinės jungties. Jungtis yra po vairuotojo sėdyne.
CAN_H 6 kontaktas, CAN_L 14 kontaktas.