Main.Kitų įšorinių įrenginių montavimo ir pajungimo instrukcijos.ICP konverterio pajungimas - ICP konverterio pajungimas

Page of - last modified by Admin on 2018/02/14 08:40

ICP konverterio pajungimas

Admin

2018/02/14 08:40

Table of Contents

Renault

Data- Rudas
Data+ Oranžinis
CAN_L Žalias
CAN_H Oranžinis

Volvo

Data- Oranžinis
Data+ Pilkas

CAN_L Žalias
CAN_H Geltonas

Teltonika FM PORT3 ICP laido pinout eiliškumas RJ45 kištuke: Teltonika FM PORT3 ICP laido pinout eiliškumas DB9 jungtyje:
Raudonas (4 kontaktas) Raudonas (5 kontaktas)
Rudas (5 kontaktas) Rudas (2 kontaktas)
Juodas (6 kontaktas) Juodas (3 kontaktas)
Ruptela Pro3 PORTA ICP pajungimas: Ruptela Pro3 PORT3 ICP laido pinout eiliškumas DB9 jungtyje:

PORTA RX > rudas PORT3 kabelio laidas (pajungti nereikia) Rudas (2 kontaktas)
PORTA TX > juodas PORT3 kabelio laidas Juodas (3 kontaktas)
Raudonas > GND Raudonas (5 kontaktas)

Ruptela FM Pro3 ICP konverterio ir Garmin pajungimas:

Garmin PORTA pajungimas:
PORTA Rx > oranžinis PORT1/2 laidas
PORTA Tx > raudonas PORT1/2 laidas
PORT1/2 rudas laidas > jungiamas į GND

ICP PORTB pajungimas:
PORTA RX > rudas PORT3 kabelio laidas (pajungti nereikia)
PORTA TX > juodas PORT3 kabelio laidas
Raudonas > GND