Main.Kitų įšorinių įrenginių montavimo ir pajungimo instrukcijos.ICP konverterio pajungimas - ICP konverterio pajungimas 
Page of - last modified by Admin on 2018/02/14 08:40 
ICP konverterio pajungimas 

Admin

2018/02/14 08:40
Table of Contents

Renault

Data- Rudas
Data+  Oranžinis

CAN_L Žalias
CAN_H Oranžinis
Volvo

Data- Oranžinis
Data+  Pilkas
CAN_L Žalias
CAN_H Geltonas

Teltonika FM PORT3 ICP laido pinout eiliškumas RJ45 kištuke:                                               Teltonika FM PORT3 ICP laido pinout eiliškumas DB9 jungtyje:
Raudonas (4 kontaktas)                                                                                                             Raudonas (5 kontaktas)
Rudas (5 kontaktas)                                                                                                                   Rudas (2 kontaktas)
Juodas (6 kontaktas)                                                                                                                  Juodas (3 kontaktas)

Ruptela Pro3 PORTA ICP pajungimas:                                                                                    Ruptela Pro3 PORT3 ICP laido pinout eiliškumas DB9 jungtyje:
PORTA RX > rudas PORT3 kabelio laidas (pajungti nereikia)                                                 Rudas (2 kontaktas)       
PORTA TX > juodas PORT3 kabelio laidas                                                                              Juodas (3 kontaktas)
Raudonas > GND                                                                                                                     Raudonas (5 kontaktas)

Ruptela FM Pro3 ICP konverterio ir Garmin pajungimas:
Garmin PORTA pajungimas:
PORTA Rx > oranžinis PORT1/2 laidas
PORTA Tx > raudonas PORT1/2 laidas
PORT1/2 rudas laidas > jungiamas į GND
ICP PORTB pajungimas:
PORTA RX > rudas PORT3 kabelio laidas (pajungti nereikia)
PORTA TX > juodas PORT3 kabelio laidas
Raudonas > GND